**华润雪花啤酒（广西）有限公司现场管理方案**

* 1. 每日施工时间为8：30～17：00，夜间不得进行施工作业；
  2. 施工人员须遵守广西公司各项EHS管理规定，办理相关证件，经培训合格方能进场施工。施工人员不得在施工现场居住，不得在现场生火、取暖、做饭；
  3. 施工工程车辆进入施工现场须办理入厂登记手续；
  4. 施工现场车辆速度控制在15公里/小时以下；
  5. 摩托车、自行车等无关车辆不得进入施工现场；
  6. 施工人员必须走人行道或靠边行走；
  7. 不得在施工现场随地大小便；
  8. 禁止施工作业人员穿高跟鞋、拖鞋进入拆除施工现场；
  9. 严禁施工人员携带未成年人进入施工现场；
  10. 施工现场应设置固定物资、垃圾等存放地点；
  11. 拆下物资应放在固定堆放点，整齐堆放；
  12. 气体瓶必须分门别类存放于气体棚内；
  13. 垃圾池或垃圾箱的垃圾需要及时清理；
  14. 严禁在施工现场焚烧废料/废物或垃圾等；
  15. 严禁在施工现场填埋垃圾；
  16. 施工现场垃圾由乙方委托具有垃圾清运处置资质的单位处置；
  17. 在工作区域，严禁随意乱拉软管、电线和电焊引线，防止绊脚伤人；
  18. 禁止在非吸烟区吸烟；
  19. 设备拆卸过程中产生的废油，不得直接排入下水道或填埋，需委托具有废油清运处置资质的单位处置；
  20. 违反现场管理要求，涉及违章的行为，按《资产拆除违章清单》进行罚款。

华润雪花啤酒（广西）有限公司

环境健康和安全部

二〇二〇年十二月四日